# Esecuzione della regolazione zero

La regolazione zero è necessaria nelle seguenti situazioni:

- Dopo aver acceso MTRwrench 85.

- Dopo un piccolo sovraccarico del trasduttore.

Per eseguire una regolazione zero, procedere come segue:

1. Inserire MTRwrench 85 nel supporto.

   Rilasciare la chiave e non toccarla più fino al completamento della regolazione zero.

2. Durante la regolazione dello zero, i LED di LED si accendono e si spengono in sequenza, come mostrato nella figura seguente:

   A | Vista dall'alto della chiave all'interno del supporto. | B | Rappresentazione del comportamento dei LED di LED durante la regolazione dello zero.

Se la regolazione dello zero è riuscita, i LED di LED si spengono.

Informazioni pertinenti

- Indicatori LED di regolazione zero
- Indicatori LED errori e avvertimento