# Momentstyrningsstrategi

Momentstyrningsstrategin hjälper operatören att uppnå önskat målmoment utan någon vinkelavläsning.

De viktigaste parametrarna som definierar denna strategi är följande:

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Klickmoment* | Målvärde för moment.
Start av åtdragningsprogram | Momentvärde från vilket åtdragningen startar. Måste vara ≥ MTRwrench 85 Minimimoment-värdet.
Minimimoment | Lägre gränsvärde för momentet.
Maxmoment | Högre gränsvärde för momentet.

Parametrar med asterisk är obligatoriska.

Moment kontra vinkel

A | Ändra skruv | E | Minimimoment
B | Maxmoment | F | Utlösningsmoment
C | Slutmoment | G | Start av åtdragningsprogram
D | Klickmoment |  |

Ett resultat är OK om klickmomentet ligger inom de övre och nedre gränsvärdena för moment som definierats för det valda åtdragningsprogrammet.

Mer information om hur du konfigurerar åtdragningsprogram finns i användarhandboken för Power Focus 6000 eller användarhandboken för Power Focus 8 beroende på vilken styrenhet som används.

Relevant information

- Lysdioder för åtdragningsåtgärder