# Dados do Produto

Faixa de medição do torque de operação | 17 [N·m] - 85 [N·m] / 12.5 [lb·ft] - 62.7 [lb·ft]
Acionamento | 9 x12 mm
Comprimento total | 212 mm
Peso | 496 g
Faixa do torque de operação | de 20% a 100% da capacidade
Repetibilidade de clique mecânico | ± 3%
Precisão da medição de torque | ± 3%
Capacidade de sobrecarga | 150 % da capacidade nominal
Velocidade angular máxima | 250 °/s
Precisão de medição de ângulo | ± 3,6 ° / 360 ° (a 6 ° por segundo)
Estabilidade de temperatura da medição do torque | De +10 °C a +40 °C (10 °F a 104 °F)
Capacidade de memória de resultados de aperto | 10000 (máximo)
Fonte de alimentação | Bateria recarregável NiMH AA, 1900 mAh, 1,2 V
Distância do rádio | Até 20 m Esta distância pode ser influenciada por vários fatores: Características da antena: o posicionamento das antenas KIT MTR pode afetar o alcance. Condições ambientais: clima, terreno, obstáculos, peças de metal, podem afetar a intensidade do sinal e o alcance. Interferência: outros dispositivos eletrônicos e sinais podem causar interferência, reduzindo o alcance efetivo