# Dioda LED poziomu naładowania akumulatora

Klucz MTRwrench 85 jest wyposażony we wskaźnik LED, który informuje operatora, gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej określonego progu.

Dioda LED poziomu naładowania akumulatora zachowuje się w następujący sposób:

Zachowanie diody LED | Poziom naładowania akumulatora | Uwagi
--- | --- | ---
Wył. |  | 11% / 15% / 35% – 100% | Poziom naładowania akumulatora odpowiedni do pracy. Dolna granica zakresu zależy od konfiguracji „Niski poziom naładowania akumulatora [%]” za pośrednictwem MWR-KIT.
Miga w kolorze czerwonym |  | 11% – 14/28% | Niski poziom naładowania akumulatora. Górny limit zakresu zależy od konfiguracji „Niski poziom naładowania akumulatora [%]” za pośrednictwem MWR-KIT (domyślnie wyłączony: w tym przypadku nigdy nie miga)
Świeci ciągle na czerwono |  | 0% – 10% | Akumulator rozładowany.