# LED kontrolky chyb a varování

LED kontrolky chyb a varování klíčeMTRwrench 85 spolu s LED kontrolkami průběhu ukazují obsluze detekované chyby nebo poškození.

LED kontrolky | Diagnóza | Nápravná opatření
--- | --- | ---
Blikající červená LED kontrolka varování |  | Malé přetížení snímače (120 až 150 % jmenovitého momentu). | Vložte klíč do nabíječky a proveďte nastavení nuly.
Všechny LED kontrolky průběhu blikají červeně + LED kontrolka varování svítí nepřerušovaně červeně | + | Klíč zablokován z důvodu závažného přetížení snímače (>150 % jmenovitého momentu). | Ukončete utahování a obraťte se zákaznický servis společnosti Atlas Copco.
LED kontrolky průběhu blikají bíle + červeně bliká LED kontrolka varování. | + | Nastavení nuly se nezdařilo kvůli pohybu klíče nebo zatížení, které je na snímač vyvíjeno. | Vyjměte klíč a znovu jej vložte do nabíječky, abyste zahájili nové nastavení nuly.
LED kontrolky průběhu svítí nepřerušovaně červeně + červeně bliká LED kontrolka varování. | + | Nastavení nuly se nezdařilo kvůli pohybu klíče nebo zatížení, které je na snímač vyvíjeno podruhé během nastavení nuly. | Vyjměte klíč a znovu jej vložte do nabíječky, abyste zahájili nové nastavení nuly.
LED kontrolky průběhu nesvítí + červeně bliká LED kontrolka varování. | + | Je nutné provést kalibraci nebo mechanický servis. | Odešlete klíč do servisu.

Relevantní informace

- Provedení nastavení nuly