# 조임 작업 LED 표시등

조임 작업 중 MTRwrench 85 LED 표시등은 작업자에게 진행 중인 조임 작업의 진행 상태 및 결과에 대한 시각적 피드백을 제공합니다.

작업 단계 | LED 표시등 동작 | 의미
--- | --- | ---
조임 프로그램이 렌치로 전송됨 | 작업 준비 LED가 계속 켜짐 |  | 렌치가 조임 프로그램을 수신함
조임 진행 중 | 진행 상태 LED 1이 흰색으로 깜빡임 |  | 10-25%의 토크에 도달했거나 풀림이 감지됨
조임 진행 중 | 진행 상태 LED 1이 흰색으로 계속 켜짐 |  | 25%의 클릭 토크에 도달함
조임 진행 중 | 진행 상태 LED 1이 흰색으로 계속 켜짐 진행 상태 LED 2가 흰색으로 깜빡임 |  | 40%의 클릭 토크에 도달함
조임 진행 중 | 진행 상태 LED 1이 흰색으로 계속 켜짐 진행 상태 LED 2가 흰색으로 계속 켜짐 |  | 55%의 클릭 토크에 도달함
조임 진행 중 | 진행 상태 LED 1이 흰색으로 계속 켜짐 진행 상태 LED 2가 흰색으로 계속 켜짐 진행 상태 LED 3이 흰색으로 깜빡임 |  | 70%의 클릭 토크에 도달함
조임 진행 중 | 진행 상태 LED 1이 흰색으로 계속 켜짐 진행 상태 LED 2가 흰색으로 계속 켜짐 진행 상태 LED 3이 흰색으로 계속 켜짐 |  | 85%의 클릭 토크에 도달함
조임이 성공적으로 완료됨 | 모든 진행 상태 LED가 깜빡임 |  | 100%의 클릭 토크에 도달함
조임 결과 | 모든 진행 상태 LED가 녹색으로 계속 켜짐 + 투사 LED가 녹색 계속 켜짐 | + | 결과 OK
조임 결과 | 모든 진행 상태 LED가 빨간색으로 깜박임 + 투사 LED가 빨간색으로 계속 켜짐 | + | 결과 NOK 조임 전략에 따른 가능한 원인: 최대 토크 초과. 최대 각도 초과. 시간 초과. 우발적인 풀림. 잘못된 위치. 리히트. 빠른 조임. 토크가 떨어짐.

관련 정보

- 오류 및 경고 LED 표시등