# Strategia di controllo della coppia/monitoraggio dell'angolo

La strategia di controllo della coppia/monitoraggio dell'angolo aiuta l'operatore a raggiungere la coppia di destinazione desiderata monitorando l'angolo.

I parametri principali che definiscono questa strategia sono i seguenti:

Parametro | Descrizione
--- | ---
Avvio programma di serraggio | Valore di coppia a partire dal quale inizia l'operazione di serraggio. Deve essere ≥ MTRwrench 85 Valore di coppia minima.
Coppia minima | Valore limite coppia inferiore.
Coppia massima | Valore limite coppia superiore.
Fare clic su Coppia | Valore destinazione coppia.
Coppia di attivazione | Valore di coppia da cui parte la misurazione dell'angolo.
Angolo minimo* | Valore limite dell'angolo inferiore.
Angolo massimo* | Valore limite dell'angolo superiore.

I parametri con l'asterisco sono obbligatori.

Coppia o Angolo

A | Cambia vite | G | Avvio programma di serraggio
B | Coppia massima | H | Avvio della misurazione dell'angolo (alla coppia di attivazione)
C | Coppia finale | I | Angolo minimo
D | Fare clic su Coppia | J | Angolo al punto di scatto
E | Coppia minima | K | Angolo massimo
F | Coppia di attivazione |  |

I risultati di serraggio sono OK se:

- la Coppia di scatto rientra nei valori limite di coppia superiore e inferiore definiti per il programma di serraggio selezionato,

e

- l'angolo al punto di scatto rientra nei valori limite dell'angolo superiore e inferiore definiti per il programma di serraggio selezionato.

Per ulteriori informazioni su come configurare i programmi di serraggio, consultare la Guida dell'utente a Power Focus 6000 o la Guida dell'utente aPower Focus 8 a seconda del controller in uso.