# Luzes de sinalização de LED Visão geral

A IHM da MTRwrench 85 está equipada com quatro luzes de sinalização de LED que mostram diferentes status da chave, e junto com um conjunto de três sinalizadores LED que comunicam o progresso e os resultados das operações.

Um LED de projeção frontal adicional está disponível para comunicar os resultados das operações de aperto em situações em que o operador não consegue ver totalmente a IHM.

Posição | Nome | Indicações principais
--- | --- | ---
A | LEDs de progresso | Progresso e resultados das operações de aperto. Progresso e resultado do ajuste zero. Transdutor sobrecarregado. Upgrade do firmware Nível de carga da bateria durante recarga na base
B | LED de trabalho pronto | Programa de aperto enviado à chave inglesa com sucesso.
C | lED de projeção frontal | Resultado da operação de aperto.
D | LED de nível da bateria | Nível baixo da bateria. Bateria vazia.
E | LED de comunicação de rádio | Status de comunicação sem fio
F | LED de erro/aviso | Transdutor sobrecarregado. Erro de ajuste zero. Calibração necessária (data expirada, aperto máximo realizado)

Nesta seção

- Luz de sinalização de LED de nível da bateria
- Luz de sinalização de LED de comunicação de rádio
- Luz de sinalização de LED de trabalho pronto
- Luzes de sinalização de LED de ajuste zero
- Luzes de sinalização de LED de carregamento
- Luzes de sinalização de LED de operações de aperto
- Luzes de sinalização de LED de erros e avisos