# Обращение с ключом

Правильное обращение:

- Затягивайте равномерными движениями.

- При выполнении затяжки держите MTRwrench 85 за середину рукоятки.

- Прилагайте усилие только в направлении затяжки.

- Усилие, прилагаемое к ключу, должно прилагаться одной рукой, быть параллельным и продолжаться до щелчка инструмента.

- Поддерживайте скорость затяжки, которая позволит немедленно прекратить затяжку сразу же после щелчка MTRwrench 85.

Неправильное обращение:

- Не прилагайте усилие к ключу после того, как он будет автоматически отпущен (щелчок).

- Прилагайте усилие к ключу только в направлении затяжки.

- Не прикасайтесь к корпусу MTRwrench 85 во время операций затяжки. При помещении большого пальца на трубку значение щелчка изменяется!

- Не держите корпус аккумулятора MTRwrench 85 во время операций затяжки.