# LED-Anzeigen für Verschraubungsvorgänge

Während der Verschraubungsvogänge geben die LED-Anzeigen des MTRwrench 85 dem Bediener ein visuelles Feedback zum Fortschritt und Ergebnis des laufenden Verschraubungsvorgangs:

Vorgangsstufe | Verhalten der LED-Anzeigen: | Bedeutung
--- | --- | ---
Verschraubungsprogramm an den Schlüssel gesendet | Aufgabe bereit-LED leuchtet durchgehend |  | Schlüssel hat das Verschraubungsprogramm empfangen
Verschraubung läuft | Fortschritt-LED 1 blinkt weiß |  | 10-25 % des Drehmoments erreicht oder Lösung erkannt
Verschraubung läuft | Fortschritt-LED 1 durchgehend weiß |  | 25 % des Klickdrehmoments erreicht
Verschraubung läuft | Fortschritt-LED 1 durchgehend weiß Fortschritt-LED 2 blinkt weiß |  | 40 % des Klickdrehmoments erreicht
Verschraubung läuft | Fortschritt-LED 1 durchgehend weiß Fortschritt-LED 2 durchgehend weiß |  | 55 % des Klickdrehmoments erreicht
Verschraubung läuft | Fortschritt-LED 1 durchgehend weiß Fortschritt-LED 2 durchgehend weiß Fortschritt-LED 3 blinkt weiß |  | 70 % des Klickdrehmoments erreicht
Verschraubung läuft | Fortschritt-LED 1 durchgehend weiß Fortschritt-LED 2 durchgehend weiß Fortschritt-LED 3 durchgehend weiß |  | 85 % des Klickdrehmoments erreicht
Verschraubung erfolgreich abgeschlossen | Alle Fortschritt-LEDs blinken aus |  | 100 % des Klickdrehmoments erreicht
Verschraubungsergebnis | Alle Fortschritt-LEDs durchgehend grün + Projektions-LED durchgehend grün | + | Ergebnis-OK
Verschraubungsergebnis | Alle Fortschritt-LEDs blinken rot + Projektions-LED durchgehend rot | + | Ergebnis NIO Mögliche Ursachen laut Verschraubungsstrategie: Maximales Drehmoment überschritten. Max. Winkel überschritten. Zeitüberschreitung. Versehentliches Lösen. Falsche Position. Rehit. Schnelles Verschrauben. Drehmomentabfall.

Relevante Informationen

- Fehler und Warnungen der LED-Anzeigen