# Executando operações de aperto

1. Conecte a MTRwrench 85 ao Power Focus 6000/Power Focus 8 via KIT MWR.

2. No Power Focus, configure um programa de aperto e atribua a tarefa à MTRwrench 85.

   Quando MTRwrench 85 recebe a tarefa e a chave está pronta para uso, o LED de trabalho pronto na IHM acende.

3. Conecte a ferramenta com acessórios de extremidade requisitada à chave e execute o aperto.
   O LED de trabalho pronto desliga quando o aperto está em andamento.

4. Assim que a MTRwrench 85 atingir o ponto de estalo, solte a chave.

A MTRwrench 85 pode armazenar até 10.000 resultados. Se a chave for desligada ou se sair do alcance do rádio, os resultados podem ser recuperados pelo Power Focus assim que a MTRwrench 85 for ligada novamente ou quando estiver outra vez ao alcance do rádio.

Informações relevantes

- Luzes de sinalização de LED de operações de aperto