# Wskaźnik LED gotowości do pracy

Klucz MTRwrench 85 jest wyposażony we wskaźnik LED, który powiadamia operatora, gdy program dokręcania przypisany przez sterownik Power Focus 6000 / Power Focus 8 został pomyślnie wysłany do klucza MTRwrench 85.

Dioda LED gotowości do pracy zachowuje się w następujący sposób:

Stan klucza | Zachowanie diody LED | Znaczenie
--- | --- | ---
Klucz nieaktywny | Wył. |  | Brak programu dokręcania.
Klucz nieaktywny | Świeci ciągle na niebiesko |  | Otrzymano program dokręcania. Klucz gotowy do pracy.
Klucz aktywny | Wył. |  | Operacja dokręcania w toku.

Ważne informacje

- Konfigurowanie programów dokręcania
- Uruchamianie programów dokręcania