# Luz de sinalização de LED de trabalho pronto

A MTRwrench 85 está equipada com um sinalizador LED que notifica o operador quando um programa de aperto assignado pelo Power Focus 6000/Power Focus 8 foi enviado para a MTRwrench 85 com sucesso.

A luz de sinalização de LED de trabalho pronto comporta-se como a seguir:

Condição da chave | Comportamento do LED | Significado
--- | --- | ---
Chave inativa | Desativado |  | Programa de aperto ausente.
Chave inativa | Luz azul permanente |  | Programa de aperto recebido. Chave pronta para operar.
Chave ativa | Desativado |  | Operação de aperto em andamento.

Informações relevantes

- Configurando o programa de aperto
- Executando operações de aperto