# Włączanie klucza

1. Z tyłu interfejsu HMI klucza MTRwrench 85 odciągnąć dźwignię blokującą drzwiczki obudowy akumulatora i otworzyć drzwiczki.

2. Włożyć akumulator do obudowy.

   Upewnić się, że widoczna jest krawędź koronki, aby ułatwić wyjmowanie.

3. Zamknąć drzwiczki obudowy akumulatora.

   Upewnić się, że krawędź koronki pozostaje wewnątrz obudowy.

Po włączeniu klucza MTRwrench 85 diody LED postępu na interfejsie HMI zaczną migać białym światłem , sygnalizując, że klucz MTRwrench 85 wymaga regulacji zera.

Dioda LED komunikacji radiowej na interfejsie HMI zaczyna migać , aby powiadomić, że komunikacja bezprzewodowa klucza MTRwrench 85 jest włączona.

Ważne informacje

- Przeprowadzanie regulacji zera