# Wskaźniki LED błędów i ostrzeżeń

Wskaźnik LED błędu/ostrzeżenia klucza MTRwrench 85, wraz z diodami LED postępu, informuje operatora o wykrytych błędach lub uszkodzeniach.

Wskaźniki LED | Diagnoza | Działania naprawcze
--- | --- | ---
Dioda LED ostrzeżenia miga na czerwono |  | Niewielkie przeciążenie przetwornika (od 120 do 150% nominalnego momentu obrotowego) | Umieścić klucz w podstawce, aby wykonać regulację zera.
Diody LED postępu migają na czerwono + Dioda LED ostrzeżenia świeci ciągle na czerwono | + | Klucz zablokowany z powodu dużego przeciążenia przetwornika (>150% nominalnego momentu obrotowego) | Przerwać dokręcanie i skontaktować się z działem obsługi klienta Atlas Copco.
Dioda LED postępu miga na biało + Dioda LED ostrzeżenia miga na czerwono | + | Regulacja zera nie powiodła się z powodu ruchu klucza lub obciążenia przyłożonego do przetwornika. | Wyjąć klucz i umieścić go ponownie w podstawce, aby rozpocząć nową regulację zera.
Diody LED postępu świecą ciągle na czerwono + Dioda LED ostrzeżenia miga na czerwono | + | Regulacja zera nie powiodła się z powodu ruchu klucza lub obciążenia przyłożonego do przetwornika po raz drugi podczas regulacji zera. | Wyjąć klucz i umieścić go ponownie w podstawce, aby rozpocząć nową regulację zera.
Diody LED postępu wyłączone + Dioda LED ostrzeżenia miga na czerwono | + | Wymagana kalibracja lub serwis mechaniczny. | Wysłać klucz do serwisu

Ważne informacje

- Przeprowadzanie regulacji zera