# Limpieza

Mantenga limpia la MTRwrench 85.

Tras su uso, retire cualquier resto de aceite y grasa de la MTRwrench 85 con un paño suave y un limpiador de superficie no agresivo para aceite/grasa. No utilice un limpiador agresivo o abrasivo.

Utilice un paño de limpieza antiestático para eliminar el polvo de la MTRwrench 85.

Evite utilizar detergentes agresivos para limpiar la MTRwrench 85.

Limpie el contacto de la MTRwrench 85 utilizando una solución de limpieza para contacto eléctrico.