# Luzes de sinalização de LED de ajuste zero

As luzes de sinalização de LED da MTRwrench 85 mostram ao operador quando é necessário um ajuste zero e comunica o progresso, a conclusão e os possíveis erros do processo de zerar:

Luzes de sinalização de LED | Significado | Nota
--- | --- | ---
LEDS de progresso todas piscando em branco |  | Ajuste zero obrigatório. | Coloque a chave na base.
LEDs de progresso acendem e apagam em sequência de vai e vem. |  | Ajuste zero em andamento. Atualização de firmware em andamento. | Não mova a chave. Não aplique qualquer carga na chave.
LEDs de progresso desligados. |  | Ajuste zero concluído com sucesso. | -
LEDs de progresso piscando em branco + LED de erro/aviso LED piscando vermelho | + | O ajuste zero falhou porque a chave se moveu ou carga foi aplicada ao transdutor. | Remova a chave e coloque-a novamente na base para iniciar um novo ajuste zero.
LEDs de progresso constante em vermelho LED de erro/aviso piscando em vermelho | + | O ajuste zero falhou porque a chave se moveu ou carga foi aplicada ao transdutor pela segunda vez durante o ajuste zero. | Remova a chave e coloque-a novamente na base para iniciar um novo ajuste zero.

Informações relevantes

- Fazendo um ajuste zero