# Indicatori LED errori e avvertimento

L'indicatore LED di errore/avvertimento di MTRwrench 85, insieme ai LED di LED, segnala all'operatore gli errori o i danni rilevati.

Indicatori a LED | Diagnosi | Azioni correttive
--- | --- | ---
Il LED di avviso lampeggia in rosso |  | Sovraccarico minore del trasduttore (120-150% della coppia nominale) | Posizionare la chiave nel supporto per eseguire la regolazione zero.
Tutti i LED di LED lampeggiano tutti in rosso + LED di avvertimento rosso fisso | + | Chiave bloccata a causa di un grave sovraccarico del trasduttore (>150% della coppia nominale) | Interrompere le operazioni di serraggio e contattare il servizio clienti Atlas Copco.
LED di LED lampeggiano in bianco + il LED di avvertimento lampeggia in rosso | + | La regolazione zero non è riuscita a causa dello spostamento della chiave o del carico applicato al trasduttore. | Rimuovere la chiave e inserirla nuovamente nel supporto per avviare una nuova regolazione zero.
LED di LED rosso fisso + il LED di avvertimento lampeggia in rosso | + | La regolazione zero non è riuscita a causa dello spostamento della chiave o del carico applicato al trasduttore per la seconda volta durante la regolazione zero. | Rimuovere la chiave e inserirla nuovamente nel supporto per avviare una nuova regolazione zero.
LED di LED spento + LED di avvertimento rosso lampeggiante | + | È richiesta la calibrazione o l'assistenza meccanica. | Inviare la chiave all'assistenza

Informazioni pertinenti

- Esecuzione della regolazione zero