# Czyszczenie

Utrzymuj MTRwrench 85 w czystości.

Po użyciu usuń wszelkie ślady oleju i smaru z MTRwrench 85 miękką szmatką i miękkim środkiem do czyszczenia powierzchni z oleju/smaru. Nie używać agresywnych oraz ściernych środków czyszczących.

Pył z MTRwrench 85 należy usuwać ściereczka antystatyczną.

Do czyszczenia MTRwrench 85 nie należy używać agresywnych detergentów.

Styki MTRwrench 85 należy czyścić za pomocą roztworu do czyszczenia styków elektrycznych.