# Ligando a chave

1. Na parte traseira da IHM da MTRwrench 85, puxe a alavanca de travamento na porta do compartimento da bateria e abra a porta.

2. Insira a bateria em seu compartimento.

   Certifique-se de que a borda da fita esteja visível para facilitar a remoção.

3. Feche a porta do compartimento da bateria.

   Certifique-se de que a ponta da fita fique do lado de dentro.

Assim que a MTRwrench 85 estiver ligada, os LEDs de progresso na IHM começarão a piscar com luz branca mostra que uma MTRwrench 85 exige um ajuste zero.

O LED de comunicação de rádio na IHM começa a piscar para notificar que a comunicação sem fio da MTRwrench 85 está LIGADA.

Informações relevantes

- Fazendo um ajuste zero