# Vista general de los indicadores LED

La HMI de la MTRwrench 85 está equipada con cuatro indicadores LED que muestran los diferentes estados de la llave y un conjunto de tres indicadores LED que comunican el progresos y los resultados de las operaciones.

Hay disponible un LED de proyección frontal adicional para comunicar los resultados de las operaciones de apriete en situaciones en las que el operador no puede ver completamente la HMI.

Posición | Nombre | Indicaciones principales
--- | --- | ---
A | LED de progreso | Progreso y resultados de las operaciones de apriete. Progreso y resultados del ajuste a cero. Transductor sobrecargado. Actualización del firmware Nivel de carga de la batería durante la recarga en la estación.
B | LED de tarea lista | Programa de apriete enviado correctamente a la llave.
C | LED de proyección frontal | Resultado de la operación de apriete.
D | LED de nivel de batería | Nivel de batería bajo Batería agotada.
E | LED de radiocomunicación | Estado de la comunicación inalámbrica
F | LED de error/advertencia | Transductor sobrecargado. Error de ajuste a cero. Calibración necesaria (fecha vencida, apriete máximo alcanzado)

En esta sección

- Indicador LED de nivel de batería
- Indicador LED de radiocomunicación
- Indicador LED de tarea lista
- Indicadores LED de ajuste a cero
- Indicadores LED de carga
- Indicadores LED de operaciones de apriete
- Indicadores LED de errores y advertencias