# Čistenie

Udržiavajte MTRwrench 85 čistý.

Po použití odstráňte z MTRwrench 85 všetky stopy oleja a mastnoty pomocou mäkkej handričky a jemného prostriedku na čistenie povrchov od oleja/mastnoty. Nepoužívajte agresívny ani abrazívny čistiaci prostriedok.

Na odstránenie prachu z MTRwrench 85 používajte antistatickú čistiacu handričku.

Na čistenie MTRwrench 85 nepoužívajte drsné čistiace prostriedky.

Vyčistite kontakt MTRwrench 85 pomocou čistiaceho roztoku na elektrické kontakty.