# Verschraubungsprogramme ausführen

1. Schließen Sie den MTRwrench 85 an den Power Focus 6000/Power Focus 8 über das MWR-KIT an.

2. Konfigurieren Sie am Power Focus ein Verschraubungsprogramm und weisen Sie dem MTRwrench 85 die Aufgabe zu.

   Wenn der MTRwrench 85 die Aufgabe empfängt und der Schlüssel zur Verwendung bereit ist, schaltet sich die Aufgabe bereit-LED am HMI ein .

3. Bringen Sie den erforderlichen Werkzeugeinsatz am Schlüssel an und führen Sie die Verschraubung durch.
   Die Aufgabe bereit-LED schaltet sich aus , wenn die Verschraubung läuft.

4. Sobald der MTRwrench 85 den Klickpunkt erreicht, lassen Sie den Schlüssel los.

Im MTRwrench 85 können bis zu 10.000 Ergebnisse gespeichert werden. Wenn der Schlüssel ausgeschaltet ist oder die Funkreichweite verlässt, können die Ergebnisse vom Power Focus abgerufen werden, sobald der MTRwrench 85 wieder eingeschaltet ist oder sich wieder in Funkreichweite befindet.

Relevante Informationen

- LED-Anzeigen für Verschraubungsvorgänge