# Čištění

Udržujte převodník MTRwrench 85 v čistotě.

Po použití odstraňte z MTRwrench 85 veškeré stopy oleje a mastnoty jemným hadříkem a neagresivním čistidlem pro odstraňování oleje/mastnoty z povrchů. Nepoužívejte agresivní či brusná čistidla.

Prach odstraňujte z MTRwrench 85 pomocí antistatického čistícího hadříku.

Během čištění převodníků MTRwrench 85 nepoužívejte agresivní rozpouštědla.

Kontakt MTRwrench 85 čistěte roztokem pro čistění elektrickým kontaktů.