# LED 指示灯概述

MTRwrench 85 人机界面配有四个 LED 指示灯，用于显示不同的扳手状态，还有一组三个 LED 指示灯，用于显示操作进度和结果。

在操作员无法完全看到人机界面的情况下，还可使用额外的正投影 LED 来显示拧紧操作的结果。

位置 | 名称 | 主要含义
--- | --- | ---
A | 进度 LED | 拧紧操作进度和结果。 调零进度和结果。 传感器过载。 固件升级 在充电架上充电时的电池电量水平
B | 工作就绪 LED | 拧紧程序已成功发送至扳手。
C | 正投影 LED | 拧紧操作的结果。
D | 电池电量 LED | 电池电量低。 电池电量耗尽。
E | 无线电通信 LED | 无效通信状态
F | 错误/警告 LED | 传感器过载。 调零错误。 需要校准（已过期、已达到拧紧次数上限）

此部分内容

- 电池电量 LED 指示灯
- 无线电通信 LED 指示灯
- 工作就绪 LED 指示灯
- 调零 LED 指示灯
- 充电 LED 指示灯
- 拧紧操作 LED 指示灯
- 错误和警告 LED 指示灯