# Eine Nullpunktanpassung durchführen

Eine Nullpunktanpassung ist in den folgenden Situationen erforderlich:

- Nach dem Einschalten des MTRwrench 85.

- Nach einer geringen Überlast des Momentgebers.

Zur Durchführung einer Nullpunktanpassung gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie den MTRwrench 85 in die Ladeschale ein.

   Lassen Sie den Schlüssel los und berühren Sie ihn erst wieder, wenn die Nullpunktanpassung abgeschlossen ist.

2. Während der Nullpunktanpassung schalten sich die Fortschritt-LEDs nacheinander wie in der nachfolgenden Abbildung zu sehen ein und aus:

   A | Draufsicht des Schlüssels in der Ladeschale. | B | Darstellung des Verhaltens der Fortschritt-LEDs während der Nullpunktanpassung.

Wenn die Nullpunktanpassung erfolgreich ist, schalten die Fortschritt-LEDs sich aus.

Relevante Informationen

- Fehler und Warnungen der LED-Anzeigen
- Nullpunktanpassung-LED-Anzeigen