# Nettoyage

Maintenir la MTRwrench 85 propre.

Après l’utilisation, retirer toutes les traces d’huile et de graisse sur la MTRwrench 85 avec un chiffon doux et un nettoyant pour surface pour l’huile/graisse. Ne pas utiliser de nettoyant agressif ou abrasif.

Utiliser un chiffon antistatique pour enlever la poussière de la MTRwrench 85.

Éviter l’utilisation de détergents agressifs pendant le nettoyage du MTRwrench 85.

Nettoyer le contact de la MTRwrench 85 en utilisant une solution de nettoyage pour contacts électriques.