# Översikt över lysdioder

MTRwrench 85 HMI är utrustad med fyra lysdioder som visar olika nyckelstatusar, och tillsammans med en uppsättning av tre lysdioder som kommunicerar framsteg och resultat av driften.

En extra lysdiod för frontprojektion finns tillgänglig för att kommunicera resultaten av åtdragningsåtgärder i situationer där operatören inte kan se HMI:n fullt ut.

Position | Namn | Huvudindikationer
--- | --- | ---
A | Framstegslysdioder | Framsteg och resultat för åtdragningsåtgärder. Framsteg och resultat för nolljustering. Givaren är överbelastad. Firmware-uppgradering Batteriets laddningsnivå vid laddning på laddstationen
B | Lysdiod för driftredo | Åtdragningsprogrammet har skickats till nyckeln.
C | Lysdiod för frontprojektion | Resultatet av åtdragningen.
D | Lysdiod för batterinivå | Låg batterinivå. Tomt batteri.
E | Lysdiod för radiokommunikation | Status för den trådlösa kommunikationen
F | Lysdiod för fel/varning | Givaren är överbelastad. Fel vid nolljustering. Kalibrering krävs (utgångsdatum, maximal åtdragning utförd)

I detta avsnitt

- Lysdiod för batterinivå
- Lysdiod för radiokommunikation
- Lysdiod för driftredo
- Lysdioder för nolljustering
- Lysdioder för laddning
- Lysdioder för åtdragningsåtgärder
- Lysdioder för fel och varningar