# Indicador LED de radiocomunicación

La MTRwrench 85 está equipada con un indicador LED que notifica al operador el estado de la comunicación inalámbrica de la llave.

El LED de radiocomunicación se comporta de la siguiente manera:

Comportamiento del LED | Estado LED | Significado
--- | --- | ---
Apagado |  | Comunicación inalámbrica desactivada.
Respiración |  | En línea: comunicación inalámbrica activada, llave conectada dentro de la cobertura
Parpadeando |  | Fuera de línea: comunicación inalámbrica activada, llave conectada fuera de la cobertura
| Apagado | Encendido |
Parpadeo lento |  | Llave sin usar: comunicación inalámbrica activada, llave no conectada
| Largo desactivado | Corto activado |