# Светодиодный индикатор уровня заряда аккумулятора

MTRwrench 85 оборудован светодиодным индикатором, который сообщает оператору, если уровень заряда аккумулятора падает ниже определенных пороговых значений.

Светодиод уровня заряда аккумулятора работает следующим образом:

Поведение светодиода | Уровень заряда аккумулятора | Примечание
--- | --- | ---
Выкл. |  | 11% / 15% / 35% – 100% | Уровень заряда аккумулятора подходит для операций. Нижний предел диапазона зависит от конфигурации «Низкий заряд аккумулятора [%]» с помощью MWR-KIT.
Красный, мигает |  | 11% – 14/28% | Низкий уровень заряда аккумулятора. Верхний предел диапазона зависит от конфигурации «Низкий заряд аккумулятора [%]» с помощью MWR-KIT (по умолчанию отключен: в этом случае никогда не мигает)
Ровный красный |  | 0% – 10% | Аккумулятор разряжен.