# Характеристики изделия

Диапазон измерения рабочего крутящего момента | 17 [Нм] – 85 [Нм] / 12.5 [фунты/фут] – 62.7 [фунты/фут]
Хвостовик | 9 x12 мм
Общая длина | 212 мм
Масса | 496 г
Диапазон рабочего крутящего момента | от 20% до 100 % производительности
Повторяемость механических щелчков | ± 3 %
Точность измерения крутящего момента | ± 3 %
Максимальная допустимая мощность | 150 % от номинальной мощности
Макс. угловая скорость | 250 °/с
Точность измерения угла | ± 3,6 ° / 360 ° (при 6 ° в секунду)
Температурная стабильность измерения крутящего момента | От +10 °C до +40 °C (от 10 °F до 104 °F)
Емкость памяти результатов затяжки | 10 000 (максимум)
Источник питания | Перезаряжаемый никель-металло-гидридный аккумулятор AA 1900 мА/ч 1,2 В
Дальность радиосвязи | До 20 м над уровнем моря Эта дальность может зависеть от различных факторов: Характеристики антенны: размещение антенн MTR-KIT может повлиять на диапазон. Условия окружающей среды: погода, рельеф местности, препятствия, металлические детали могут повлиять на мощность и дальность сигнала. Помехи: другие электронные устройства и сигналы могут вызывать помехи, снижая эффективную дальность