# LED kontrolka nastavení nuly

LED kontrolky MTRwrench 85 obsluze zobrazí, kdy je nutné provést nastavení nuly, a informují o průběhu, dokončení a možných chybách procesu nulování:

LED kontrolky | Význam | Poznámka
--- | --- | ---
Všechny LED kontrolky průběhu blikají bíle. |  | Je nutné provést nastavení nuly. | Vložte klíč do nabíječky.
LED kontrolky průběhu se rozsvěcují a zhasínají. |  | Probíhá nastavení nuly. Probíhá aktualizace firmwaru. | Nehýbejte s klíčem. Klíč nezatěžujte.
LED kontrolky proběhu nesvítí. |  | Nastavení nuly je úspěšně dokončeno. | –
LED kontrolky průběhu blikají bíle + červeně bliká LED kontrolka chyby/varování. | + | Nastavení nuly se nezdařilo kvůli pohybu klíče nebo zatížení, které je na snímač vyvíjeno. | Vyjměte klíč a znovu jej vložte do nabíječky, abyste zahájili nové nastavení nuly.
LED kontrolky průběhu svítí nepřerušovaně červeně + červeně bliká LED kontrolka chyby/varování. | + | Nastavení nuly se nezdařilo kvůli pohybu klíče nebo zatížení, které je na snímač vyvíjeno podruhé během nastavení nuly. | Vyjměte klíč a znovu jej vložte do nabíječky, abyste zahájili nové nastavení nuly.

Relevantní informace

- Provedení nastavení nuly