# Strategi för momentstyrning/vinkelövervakning

Strategin för momentstyrning/vinkelövervakning hjälper operatören att uppnå önskat moment samtidigt som vinkeln övervakas.

De viktigaste parametrarna som definierar denna strategi är följande:

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Start av åtdragningsprogram | Momentvärde från vilket åtdragningen startar. Måste vara ≥ MTRwrench 85 Minimimoment-värdet.
Minimimoment | Lägre gränsvärde för momentet.
Maxmoment | Högre gränsvärde för momentet.
Klickmoment* | Målvärde för moment.
Utlösningsmoment | Momentvärde från vilket vinkelmätningen startar.
Minsta vinkel* | Lägre gränsvärde för vinkel.
Maximal vinkel* | Högre gränsvärde för vinkel.

Parametrar med asterisk är obligatoriska.

Moment kontra vinkel

A | Ändra skruv | G | Start av åtdragningsprogram
B | Maximalt moment | H | Start av vinkelmätning (vid utlösningsmoment)
C | Slutmoment | I | Minsta vinkel
D | Klickmoment | J | Vinkel vid klickpunkt
E | Minimimoment | K | Maximal vinkel
F | Utlösningsmoment |  |

Ett resultat är OK om:

- klickmomentet ligger inom de övre och nedre gränsvärdena för moment som definierats för det valda åtdragningsprogrammet,

och

- vinkeln vid klickpunkten ligger inom de övre och nedre gränsvärdena för vinkeln som definierats för det valda åtdragningsprogrammet.

Mer information om hur du konfigurerar åtdragningsprogram finns i användarhandboken för Power Focus 6000 eller användarhandboken för Power Focus 8 beroende på vilken styrenhet som används.