# 토크 제어 전략

토크 제어 전략은 작업자가 각도 판독 없이 원하는 목표 토크에 도달하도록 유도합니다.

이 전략을 정의하는 주요 매개변수 다음과 같습니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
클릭 토크* | 토크 목표 값입니다.
조임 프로그램 시작 | 조임 작업이 시작되는 토크 값입니다. MTRwrench 85 최소 토크 값 이상이어야 합니다.
최소 토크 | 토크 하한값입니다.
최대 토크 | 토크 상한값입니다.

별표(*)가 표시된 매개변수는 필수입니다.

토크 대 각도

A | 나사 변경 | E | 최소 토크
B | 최대 토크 | F | 트리거 토크
C | 최종 토크 | G | 조임 프로그램 시작
D | 토크 클릭 |  |

클릭 토크가 선택된 조임 프로그램에 대해 정의된 상한 및 하한 토크값 내에 있으면 결과는 OK입니다.

조임 프로그램 구성 방법에 대한 자세한 정보는 사용하는 컨트롤러에 따라 Power Focus 6000 사용자 안내서 또는 Power Focus 8 사용자 안내서를 참조하십시오.

관련 정보

- 조임 작업 LED 표시등