# 조임 프로그램 구성

MTRwrench 85 조임 프로그램은 Power Focus 6000 또는 Power Focus 8을 통해 구성 및 관리됩니다.

Power Focus와 통신하고 조임 프로그램을 수신하려면 먼저 MTRwrench 85를 Power Focus에 연결된 MWR-KIT에 연결해야 합니다.

작업 중 MTRwrench 85가 무선 범위 밖으로 나가면 렌치는 Power Focus에 의해 할당된 마지막 조임 프로그램을 사용하여 작업을 계속하며 10,000개까지의 결과를 저장할 수 있습니다. MTRwrench 85가 다시 무선 범위 내로 들어오면 Power Focus가 수집된 결과를 회복하고 범위를 벗어난 기간 동안 할당된 조임 프로그램에 적용된 잠재적인 변경 사항을 알려줍니다.

장치들 사이의 통신을 활성화하고 관리하는 방법에 관한 자세한 정보는 MWR-KIT 제품 지침을 참조하십시오.

조임 프로그램 구성 방법에 대한 자세한 정보는 사용하는 컨트롤러에 따라 Power Focus 6000 사용자 안내서 또는 Power Focus 8 사용자 안내서를 참조하십시오.