# Funkkommunikations-LED Anzeige

Der MTRwrench 85 ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, die den Bediener über den Drahtloskommunikationsstatus des Schlüssels informiert.

Die Funkkommunikations-LED verhält sich wie folgt:

Verhalten der LED | LED-Status | Bedeutung
--- | --- | ---
AUS |  | Drahtloskommunikation aus.
Langsam blinkend |  | Online: Drahtloskommunikation ein, Schlüssel in Abdeckung verknüpft
Blinkt |  | Offline: Drahtloskommunikation ein, Schlüssel aus Abdeckung getrennt
| AUS | EIN |
Langsames Blinken |  | Schlüssel wird nicht verwendet: Drahtloskommunikation ein, Schlüssel nicht verknüpft
| Lang AUS | Kurz EIN |