# Pulizia

Tenere MTRwrench 85 pulito.

Dopo l'uso, rimuovere eventuali tracce di olio e grasso da MTRwrench 85 con un panno morbido e un detergente per superfici morbide per olio/grasso. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

Utilizzare un panno antistatico per rimuovere la polvere da MTRwrench 85.

Non usare detergenti aggressivi per pulire MTRwrench 85.

Pulire il contatto di MTRwrench 85 utilizzando una soluzione detergente per contatti elettrici.