# Fehler und Warnungen der LED-Anzeigen

Die Fehler-/Warn-LED des MTRwrench 85 zeigt dem Bediener zusammen mit den Fortschritt-LEDs erkannte Fehler oder Schäden an.

LED-Anzeigen | Diagnose | Korrekturmaßnahmen
--- | --- | ---
Die Warn-LED blinkt rot |  | Geringe Überlast des Momentgebers (120 bis 150 % des Nenndrehmoments) | Legen Sie den Schlüssel in die Ladeschale ein, um eine Nullpunktanpassung vorzunehmen.
Alle Fortschritt-LEDs blinken rot + Warn-LED durchgehend rot | + | Schlüssel aufgrund großer Überlast des Momentgebers gesperrt (>150 % des Nenndrehmoments) | Verschraubungsvorgänge stoppen und den Kundendienst von Atlas Copco kontaktieren.
Fortschritt-LEDs blinken weiß + Warn-LED blinkt rot | + | Die Nullpunktanpassung ist aufgrund einer Bewegung des Schlüssels oder auf den Momentgeber angewandte Last fehlgeschlagen. | Entfernen Sie den Schlüssel und legen Sie ihn erneut auf die Ladeschale, um eine neue Nullpunktanpassung zu starten.
Fortschritt-LEDs durchgehend rot Warn-LED blinkt rot | + | Die Nullpunktanpassung ist aufgrund einer Bewegung des Schlüssels oder auf den Momentgeber angewandte Last ein zweites Mal fehlgeschlagen. | Entfernen Sie den Schlüssel und legen Sie ihn erneut auf die Ladeschale, um eine neue Nullpunktanpassung zu starten.
Fortschritt-LEDs aus + Warn-LED blinkt rot | + | Kalibrierung oder mechanische Wartung erforderlich. | Schlüssel zur Wartung einsenden

Relevante Informationen

- Eine Nullpunktanpassung durchführen