# Esecuzione delle operazioni di serraggio

1. Collegare MTRwrench 85 a Power Focus 6000/Power Focus 8 tramite MWR-KIT.

2. Su Power Focus, configurare un programma di serraggio e assegnare l'incarico a MTRwrench 85.

   Quando l'MTRwrench 85 riceve l'ordine e la chiave è pronta per l'uso, il LED pronto per il lavoro sull'HMI si accende.

3. Collegare allo strumenti accessorio terminale richiesto ed eseguire il serraggio.
   Il LED pronto per il lavoro si spegne quando il serraggio è in corso.

4. Non appenaMTRwrench 85 raggiunge il punto di scatto, rilasciare la chiave.

MTRwrench 85 può memorizzare fino a 10000 risultati. Se la chiave viene spenta o esce dalla portata radio, i risultati possono essere recuperati dal Power Focus una volta che MTRwrench 85 è di nuovo accesa o quando rientra nella portata radio.

Informazioni pertinenti

- Indicatori LED Operazioni di serraggio