# Limpeza

Mantenha o MTRwrench 85 limpo.

Após o uso, remova traços de óleo e graxa do MTRwrench 85 com um pano macio e um produto suave de limpeza de superfície para óleo/graxa. Não use produto de limpeza agressivo ou abrasivo.

Use um pano de limpeza antiestático para remover a poeira do MTRwrench 85.

Evite o uso de detergentes fortes para limpar o MTRwrench 85.

Limpe o contato do MTRwrench 85 com uma solução de limpeza para contatos elétricos.