# Przeprowadzanie regulacji zera

Regulacja zera jest wymagana w następujących sytuacjach:

- Po włączeniu klucza MTRwrench 85.

- Po niewielkim przeciążeniu przetwornika.

Aby przeprowadzić regulację zera, należy wykonać następujące czynności:

1. Umieścić klucz MTRwrench 85 w podstawce.

   Puścić klucz i nie dotykać go aż do zakończenia regulacji zera.

2. Podczas regulacji zera diody LED postępu na przemian włączają się i wyłączają, jak pokazano na poniższej ilustracji:

   A | Widok z góry na klucz w podstawce. | B | Przedstawienie zachowania diod LED postępu podczas regulacji zera.

Jeśli regulacja zera się powiedzie, diody LED postępu zgasną.

Ważne informacje

- Wskaźniki LED błędów i ostrzeżeń
- Wskaźniki LED regulacja zera