# レンチの取り扱い

正しい取り扱い:

- 一定の速度で締めてください。

- 締め付けを行うときは、MTRwrench 85 のハンドルの中央を握ってください。

- 締める方向にのみ力を加えてください。

- レンチは片手で、一定速度で平行に力をかけ、ツールでカチッと音がするまで続ける必要があります。

- MTRwrench 85 でカチッという音がしたらすぐに締め付けを停止できるような、一定の締め付け速度を維持してください。

誤った取り扱い:

- 自動リリース (クリック) 後は、レンチに力を加えないでください。

- 締め付け方向以外の方向にレンチに力を加えないでください。

- 締め付け作業中は、MTRwrench 85の本体に触れないでください。チューブの上に親指を置くと、クリック値が変わってしまいます！

- 締め付け作業中は、MTRwrench 85のバッテリーハウジングを握らないでください。