# エラーと警告の LED インジケーター

MTRwrench 85 のエラー/警告 LED インジケーターは、進行状況 LEDとともに、検出されたエラーまたは損傷をオペレーターに示します。

LEDインジケーター | 診断 | 是正措置
--- | --- | ---
警告 LED が赤に点滅 |  | 軽度のトランスデューサー過負荷 (公称トルクの 120～150%) | レンチをクレードルに入れてゼロ調整を実行します。
進行状況 LED がすべて赤で点滅 + 警告 LED が赤で点灯 | + | 過度のトランスデューサー過負荷 (公称トルクの 150% 以上) によりレンチがロックされました | 締め付け作業を停止し、 Atlas Copco カスタマーサービスまでご連絡ください。
進行状況 LED が白で点滅 + 警告 LED が赤で点滅 | + | レンチが動いたか、トランスデューサーに負荷がかかったため、ゼロ調整に失敗しました。 | レンチを取り外し、再びクレードルに戻すと、ゼロ調整が新たに開始します。
進行状況 LED が赤で点灯 + 警告 LED が赤で点滅 | + | 2 度目のゼロ調整中にレンチが動いたか、トランスデューサーに負荷がかかったため、ゼロ調整に失敗しました。 | レンチを取り外し、再びクレードルに戻すと、ゼロ調整が新たに開始します。
進行状況 LED が消灯 + 警告 LED が赤で点滅 | + | 校正または機械的なサービスが必要です。 | レンチを保守サービスに送る

関連情報

- ゼロ調整の実行