# Obsługa klucza

Prawidłowa obsługa:

- Dokręcać, wykonując równomierne ruchy.

- Podczas dokręcania należy trzymać klucz MTRwrench 85 za środek uchwytu.

- Siłę należy przykładać tylko w kierunku dokręcania.

- Siła przykładana do klucza musi być jednostronna, równomierna, równoległa i kontynuowana do momentu kliknięcia narzędzia.

- Należy utrzymywać prędkość dokręcania umożliwiającą natychmiastowe zatrzymanie dokręcania po kliknięciu klucza MTRwrench 85.

Niewłaściwa obsługa:

- Nie przykładać siły do klucza po automatycznym zwolnieniu (kliknięciu).

- Nie przykładać siły do klucza w kierunku innym niż kierunek dokręcania.

- Nie dotykaj kadłuba MTRwrench 85 podczas dokręcania. Umieszczenie kciuka na rurze zmienia wartość kliknięcia!

- Nie trzymać obudowy akumulatora klucza MTRwrench 85 podczas dokręcania.