# Uruchamianie programów dokręcania

1. Podłączyć klucz MTRwrench 85 do sterownika Power Focus 6000 / Power Focus 8 za pomocą urządzenia MWR-KIT.

2. W sterowniku Power Focus skonfigurować program dokręcania i przypisać zadanie do klucza MTRwrench 85.

   Gdy klucz MTRwrench 85 odbierze zadanie i będzie gotowy do użycia, na interfejsie HMI zaświeci się ydioda LED gotowości do prac .

3. Podłączyć do klucza wymagane narzędzie osadzane na końcu klucza i wykonać dokręcanie.
   Podczas dokręcania dioda LED gotowości do pracy gaśnie .

4. Gdy tylko klucz MTRwrench 85 osiągnie punkt kliknięcia, należy go zwolnić.

W kluczu MTRwrench 85 można zapisać do 10000 wyników. Jeśli klucz zostanie wyłączony lub znajdzie się poza zasięgiem radiowym, wyniki mogą zostać pobrane przez sterownik Power Focus po ponownym włączeniu klucza MTRwrench 85 lub gdy klucz ponownie znajdzie się w zasięgu radiowym.

Ważne informacje

- Wskaźniki LED operacji dokręcania