# Reinigung

Halten Sie den MTRwrench 85 sauber.

Entfernen Sie nach Gebrauch alle Öl- und Fettreste vom MTRwrench 85 mit einem weichen Tuch und einem sanften Oberflächenreiniger für Öl/Fett. Verwenden Sie keinen aggressiven oder scheuernden Reiniger.

Verwenden Sie ein antistatisches Reinigungstuch, um den Staub vom MTRwrench 85 zu entfernen.

Reinigen Sie den MTRwrench 85 nicht mit scharfen Reinigungsmitteln.

Reinigen Sie den Kontakt des MTRwrench 85 mit einer elektrischen Kontaktreinigerlösung.