# Sätta på nyckeln

1. På baksidan av MTRwrench 85 HMI drar du tillbaka låsspaken på batterihusets lucka och öppnar luckan.

2. Sätt i batteriet i batterihuset.

   Se till att kantens spets är synlig för att göra det lättare att ta bort den.

3. Stäng luckan till batterihuset.

   Se till att kantens spets är kvar på insidan.

När MTRwrench 85 är påslagen börjar Framstegslysdioderna på HMI blinka med ett vitt sken för att visa att en MTRwrench 85 kräver en nolljustering.

Lysdioden för radiokommunikation på HMI börjar blinka för att meddela MTRwrench 85 att den trådlösa kommunikationen är PÅ.

Relevant information

- Utföra en nolljustering