# LED indikátor úrovne nabitia batérie

MTRwrench 85 je vybavený LED indikátorom, ktorý operátora informuje, ak úroveň nabitia batérie klesne pod určitú hranicu.

LED indikátor úrovne nabitia batérie sa správa nasledovne:

Správanie LED kontrolky | Úroveň nabitia batérie | Poznámka
--- | --- | ---
Vypnuté |  | 11 % / 15 % / 35 % - 100 % | Úroveň nabitia batérie vhodná na prevádzku. Spodná hranica rozsahu závisí od konfigurácie „Slabá batéria [%]“ prostredníctvom MWR-KIT.
Bliká na červeno |  | 11 % - 14/28 % | Nízka úroveň nabitia batérie. Horná hranica rozsahu závisí od konfigurácie „Nízka batéria [%]“ prostredníctvom MWR-KIT (štandardne vypnuté: v tomto prípade nikdy nebliká)
Neprerušované červené |  | 0 % - 10 % | Batéria je vybitá.