# Luzes de sinalização de LED de carregamento

As luzes de sinalização da MTRwrench 85, quando a chave está na base e depois do processo de zerar ter sido completado, mostram ao operador o status de carregamento:

Um (1) LED piscando em branco |  | Bateria carregando entre 0% e 30%.
Um (1) LED constante em branco e o segundo piscando em branco |  | Bateria carregando entre 31% e 60%.
Dois LEDs constantes em branco e o terceiro piscando em branco |  | Bateria carregando entre 61% e 90%.
Três LEDs em branco constante |  | Bateria carregando entre 91% e 100%.