# Embouts

La MTRwrench 85 dispose d’un entraînement standard (9 x12 mm) compatible avec différents types d'embouts.

Pour calculer le couple réel appliqué à un raccord lors de l'utilisation d'un embout spécifique, saisir, lors de la configuration du programme de serrage sur Power Focus 6000/Power Focus 8, la longueur mesurée de l'embout (comme affiché dans l'image ci-dessous) dans le champ Taille de l'outil de l'étape de serrage MWR.

A | Valeur Taille de l'outil à saisir dans l’étape de serrage MWR sur Power Focus 6000/Power Focus 8.

Pour plus d'informations sur la manière de configurer les programmes de serrage, se reporter au Guide d’utilisation de Power Focus 6000 ou au Guide d’utilisation de Power Focus 8 en fonction du contrôleur utilisé.